|  |
| --- |
| **МКС 97.140** |
|  |

**ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ Р 56369-2015 Шкафы картотечные металлические. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от №**

 **Дата введения –**

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«ГОСТ 9.402–2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию

ГОСТ 9.410–88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы.

ГОСТ 166−89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия».

Раздел 3. Пункт 3.1 изложить в новой редакции:

**«**3.1 **шкаф картотечный металлический (картотека)**: Шкаф с выдвижными ящиками, предназначенными для хранения документации.»

Включить пункт 3.12:

«3.12 **основными несущими элементами картотеки являются:** боковые стенки, стойки для крепления направляющих ящиков, ящики (дно ящика, передняя, боковые и задняя стенки).»

Раздел 4. Исключить пункт 4.1

Таблица 1 Фразу «Эксплуатационная нагрузка на ящик (Q) не более, кг» заменить на «Эксплуатационная нагрузка на ящик (M) не более, кг».

Раздел 5. В пункте 5.4.1 Слово «металлической» заменить на слово «металлизированной».

Раздел 7 Пункт 7.6.3 изложить в новой редакции:

«Нагрузка для проведения испытаний рассчитывается по формуле:

 Q = M\*1.1 (1)

 где Q – фактическая нагрузка для проведения испытаний;

M - допустимая максимальная нагрузка на ящик, заявленная производителем

Требования к нагрузке для ящиков с дном, воспринимающим нагрузку, указаны в приложении Б. Требования к нагрузке для ящиков с нагрузкой на подвесных файловых папках, указаны в приложении В.»

Пункт 7.7.2 изложить в новой редакции:

«7.7.2 Ящик картотечного шкафа с самой большой грузоподъемностью должен быть равномерно нагружен слева направо и от передней стороны к задней, в соответствии с допустимой нагрузкой и затем закрыт.»

Руководитель разработки Петров Е.В.

Исполнитель Нюхтиков Е.П.